**有限公司**

**材料报价单**

**报价/投标单位（盖章）： 日期：\*\*年\*\*月\*\*日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **材料名称** | **参数** | | **采购数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** | **开票税率** | **品牌** | **备注** |
| 1 | | 风机盘管 | 室内机 四面出风型 SNJ-D71Q4/N1-C | | 2 | 台 |  |  | 13% |  |  |
| 2 | | 风机盘管 | 室内机 四面出风型 SNJ-D100Q4/N1-C | | 1 | 台 |  |  | 13% |  |  |
| 3 | | 风机盘管 | 室内机 四面出风型 SNJ-D140Q4/N1-C | | 29 | 台 |  |  | 13% |  |  |
| 4 | | 空调器 | 室外机SWJ-1685(60)W/DSN1 单组制冷量:168.5KW 制冷功率:51.05KW 制热量:187.5KW 制热功率:47.4KW 5520×830×1630 重量:1460Kg（满足施工图及施工规范要求,详见施工图) | | 2 | 台 |  |  | 13% |  |  |
| 5 | | 空调器 | 室外机SWJ-960(34)W/DSN1 制冷量:96KW 制冷功率:27KW 制热量:108KW 制热功率:26KW 3340×830×1630 重量:1000Kg（满足施工图及施工规范要求,详见施工图) | | 1 | 台 |  |  | 13% |  |  |
| 6 | | 铜管 | 空调冷媒管采用空调专用去磷无缝紫铜管（脱氧铜管）氮气置换法钎焊连接，符合国际 GB/T1527-1997，外包难燃B1级发泡像塑保温材料保温，外缠塑料包扎带，冷媒管支吊架安装并补加R410a制冷剂；  保温材料采用难燃B1级橡塑管壳安装， Φ57mm以下15mm厚橡塑保温材料保温，非空调房间采用20mm厚橡塑材料，性能参数应符合GB/T17794-2008国家标准；包括冷媒管道穿墙、板等机械开孔及封堵；  施工单位根据设计图纸自行计算用量，按项报价，结算不作调整；  含分支器（满足施工图及施工规范要求,详见施工图)。 | | 1 | 项 |  |  | 13% |  |  |
| 7 | | 塑料管 | 1、PVC空调凝结水塑料管（粘接）安装 De25 （满足施工图及施工规范要求,详见施工图) | | 168 | m |  |  | 13% |  |  |
| 8 | | 塑料管 | 1、PVC空调凝结水塑料管（粘接）安装 De32 （满足施工图及施工规范要求,详见施工图) | | 91 | m |  |  | 13% |  |  |
| 9 | | 塑料管 | 1、PVC空调凝结水塑料管（粘接）安装 De40 （满足施工图及施工规范要求,详见施工图) | | 37 | m |  |  | 13% |  |  |
| 10 | | 管道绝热 | 冷凝水管采用PVCU排水管安装,并用难燃发泡橡塑隔热保温管加以保温,厚度19mm。（满足施工图及施工规范要求,详见施工图) | | 0.84 | m3 |  |  | 13% |  |  |
| 合计 | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **注：供应商应结合施工图纸并自行踏勘现场，如报价清单漏项应在报价时自行深化补充，修改报价清单并标红后再进行报价。** | | | | | | | | | | |
| 是否含安装 | | |  | 是 | | | | | | | |
| 合同期限 | | |  | / | | | | | | | |
| 质量标准 | | |  | 合格，满足业主要求 | | | | | | | |
| 供货周期 | | |  | 合同签订后14个自然日内供货安装完成 | | | | | | | |
| 供货地点 | | |  | 位于湖州市南浔区联谊路以南，万顺路以东，吴越豫以北，万博大发超市二层 | | | | | | | |
| 质保期 | | |  | 2年 | | | | | | | |
| 履约保证金 | | |  | 无 | | | | | | | |
| 开票税率 | | |  | 13% | | | | | | | |
| 付款方式 | | |  | 下单后5日内支付下单批次货款的30%，下单批次设备全部到场并经检测合格后10个工作日内支付至该批次设备款的60%，下单批次设备安装调试完成后20个工作日内支付至该批次设备款的98%，设备总价的2%作为设备质保金，质保期满两年后无质量问题或使用问题后付清（无息）； | | | | | | | |
| 结算方式 | | |  | 按供应商的最终成交价总价包干，供应商在供货过程中发现采购清单有任何漏项和短缺，在采购合同签订后采购清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足项目服务性能所必须的，则均应由供应商负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。 | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 联系电话：

法人或授权委托人（签字或加盖法人章）：