**附件1：工程报价清单**

投标报价编制说明：招标文件清单描述中的工程量为预估工程量，最终以图纸及现场为准，此报价为一台的价格。投标报价已包括但不限于所有招标文件中所含的费用，且含税金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、分部项目 | | | | | | |
| 1 | 围挡：单元出入口需设置高2m及以上的施工围挡，其余地方设置简易围挡（原则上以1个基坑为单位进行围护，如一幢几台电梯基坑具备一起维护条件的亦可向项目负责人申请确认后进行围护，该项费用由投标人在投标报价中综合考虑，不另行计算） | m | 36.36 |  |  |  |
| 2 | 基坑范围内开挖破除路面及基础，垃圾清理及外运，运距自行考虑， | m2 | 20 |  |  |  |
| 3 | 土方开挖、余土处理及外运，运距自行考虑，含管道、沟槽开挖等，挖湿土费用自行考虑在报价中，含下铺钢板租赁费，包含配合管线单位进行人工开挖探沟、强电管线等，具体内容以现场为准 | m3 | 43.85 |  |  |  |
| 4 | 原土分层回填夯实 | m3 | 31.88 |  |  |  |
| 5 | 原状恢复，包括但不限于路面及基层、绿化等原状恢复，范围内因施工破坏的一切修复工作，具体工作内容以现场为准 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 成品预制钢筋混凝土方桩250\*250，桩长:8m，静压沉桩，含运至施工场地的运费等一切完成此项目的施工内容，具体详见施工图纸（主材最高限价1600元/根，开票税率13%，增值税专票） | m | 40 |  |  |  |
| 7 | 预制成品电梯基坑或现浇基坑，含粘结层、吊装、运至施工场地的运费、预埋件、等一切完成此项目的施工内容，具体详见施工图（若预制基坑则主材最高限价17500元/座，开票税率13%，增值税专票） | 座 | 1 |  |  |  |
| 8 | 混凝土垫层、含抽水管，具体详见施工图 | m3 | 1.35 |  |  |  |
| 9 | 碎石垫层，具体详见施工图 | m3 | 0.79 |  |  |  |
| 10 | 基坑外墙面砖，与原建筑一致，具体详见施工图 | m2 | 3.12 |  |  |  |
| 11 | 两层1.2mmEP防水卷材，清单工程量不含附加层，附加层在综合单价中自行考虑，清单工程量按单层面积计入，具体详见施工图 | m2 | 35.16 |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆抹灰，具体详见施工图 | m2 | 24.84 |  |  |  |
| 13 | 避雷引下线敷设，采用∠5\*5角钢，打入地下1.5m处，与基础预埋铁焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 沉降观测点 | 处 | 2 |  |  |  |
| 二、措施项目 | | | | | | |
| 15 | 垫层模板 | m2 | 1.66 |  |  |  |
| 16 | 大型机械设备进出场及安拆，含打桩机施工及预制基础吊装等一切工作，其中打桩要求采用静压法施工 | 座 | 1 |  |  |  |
| 17 | 基坑内抽水、排水 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 含成品保护、扬尘污染防治、现场清扫、标识标牌、安全保卫、临时设施及其他配合安全文明施工所需的一切费用及人员值班、管理等一切费用 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 总计 | **元** |  |  |  |  |