**有限公司**

**材料报价单**

**报价/投标单位（盖章）： 日期：2024年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 采购数量 | 单位 | 单价  （元） | 总价  （元） | 开票税率 | 备注 |
| 1 | 加气块混凝土B06,A3.5 | 100 | 32 | m³ |  |  | 13% |  |
| 2 | 加气块混凝土B06,A3.5 | 120 | 20 | m³ |  |  | 13% |  |
| 3 | 加气块混凝土B06,A3.5 | 200 | 340 | m³ |  |  | 13% |  |
| 4 | 加气块混凝土B06,A3.5 | 240 | 61 | m³ |  |  | 13% |  |
| 5 | 加气块混凝土B06,A3.5 | 200 | 37 | m³ |  |  | 13% |  |
| 6 | 加气块混凝土B07,A5.0 | 150 | 6 | m³ |  |  | 13% |  |
| 7 | 加气块混凝土B07,A5.0 | 300 | 12 | m³ |  |  | 13% |  |
| 8 | 加气块混凝土B07,A5.0 | 240 | 270 | m³ |  |  | 13% | 1.采购人仅采购材料的方式根据供货数量结算付款。  2.如采购人要求包工包料，则材料根据现场实际安装面积结算，安装过程中发生的损耗由供应商承担。 |
| 9 | AAC B06,A3.5 | 100 | 0.9 | m³ |  |  | 13% |
| 10 | AAC B06,A3.5 | 120 | 103 | m³ |  |  | 13% |
| 11 | AAC B06,A3.5 | 200 | 641 | m³ |  |  | 13% |
| 12 | AAC B06,A3.5 | 240 | 24 | m³ |  |  | 13% |
| 13 | 加气块混凝土材料安装费（含辅材） | / | 按实结算 | m³ |  | 按实结算 | 13% | 项目部根据施工现场实际情况决定上述材料是否由供应商负责安装。  最终结算根据固定单价，按实际安装面积结算。  供应商发票开具时将安装费平摊入材料费开票。 |
| 14 | AAC板材安装费（含辅材） | / | 按实结算 | m³ |  | 按实结算 | 13% | 项目部根据施工现场实际情况决定上述材料是否由供应商负责安装。  最终结算根据固定单价，按实际安装面积结算。  供应商发票开具时将安装费平摊入材料费开票。 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | | 清单内数量仅供参考，具体采购数量以采购人根据现场进度实际下单为准。 | | | | | | |
| 是否含安装 | | 项目负责人根据现场实际情况决定是否由供应商负责安装。 | | | | | | |
| 合同期限 | | / | | | | | | |
| 供货时间 | | 供货时间以甲方项目部要求为准，本项目为阶段性施工，加气块混凝土材料在接到甲方下单通知后3个自然日内由供应商无条件响应并供货至项目现场，AAC材料在接到甲方下单通知后10个自然日内由供应商无条件响应并供货至项目现场 | | | | | | |
| 质量标准 | | 相关参数根据采购人的要求以及设计要求为准，以湖州市飞英杯要求为标准。  质量标准按最新颁发的国家标准执行，国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。 | | | | | | |
| 供货地点 | | 湖州市南浔区和孚镇，具体位置以采购人通知为准。 | | | | | | |
| 质保期 | | / | | | | | | |
| 履约保证金 | | 无 | | | | | | |
| 付款方式 | | 1.仅采购材料的付款方式为：供应商提供材料至现场由采购人签收后,次月10号前结算上月供货总量金额的100%。甲方每次付款前，乙方需提供合法有效、等额、税率为13%的增值税专用发票，否则，甲方有权顺延付款时间，且乙方不得以此为由拒绝或延迟履行本合同项下义务。  2.采购材料并包含安装的付款方式为：供应商提供材料至现场并安装，次月10号前结算验收合格工程总量金额的100%。甲方每次付款前，乙方需提供合法有效、等额、税率为13%的增值税专用发票，否则，甲方有权顺延付款时间，且乙方不得以此为由拒绝或延迟履行本合同项下义务。 | | | | | | |
| 结算方式 | | 固定单价按实结算 | | | | | | |

报价单位（盖章）： 联系电话：

法人或授权委托人（签字或加盖法人章）：