八、工程量清单报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征及技术要求** | **单位** | **数量** | **综合单价****（元）** | **小计****（元）** | **备注** |
| **一、江南社区** |
| 1 | 拆除基层 | 拆除混凝土基础、荷兰砖面层、废渣人工装车且外运，运距15km | m2 | 29.16 | 89 | **2595.24** |  |
| 2 | 拆除侧、平（缘）石 | 砖砌侧石，人工装车且外运，运距15km | m | 97.20 | 24 | **2332.8** |  |
| 3 | 铺种百慕大草皮 | 整理绿地，种植土回填，且铺种百慕大草皮 | m2 | 29.16 | 39 | **1137.24** |  |
| **二、浔南社区** |
| 4 | 拆除基层 | 拆除混凝土基础、荷兰砖面层、砖砌侧石，废渣人工装车且外运，运距15km | m2 | 294.00 | 89 | **26166** |  |
| 5 | 拆除侧、平（缘）石 | 砖砌侧石，人工装车且外运，运距15km | m | 882.00 | 24 | **21168** |  |
| 6 | 铺种百慕大草皮 | 整理绿地，种植土回填，且铺种百慕大草皮 | m2 | 442.00 | 39 | **17238** |  |
| **三、辽西社区** |
| 7 | 拆除基层 | 拆除混凝土基础、荷兰砖面层、砖砌侧石，废渣人工装车且外运，运距15km | m2 | 102.69 | 89 | **9139.41** |  |
| 8 | 拆除侧、平（缘）石 | 砖砌侧石，人工装车且外运，运距15km | m | 373.98 | 24 | **8975.52** |  |
| 9 | 铺种百慕大草皮 | 整理绿地，种植土回填，且铺种百慕大草皮 | m2 | 102.69 | 39 | **4004.91** |  |
| **四、朱坞社区** |
| 10 | 拆除基层 | 拆除混凝土基础、荷兰砖面层、砖砌侧石，废渣人工装车且外运，运距15km | m2 | 257.52 | 89 | **22919.28** |  |
| 11 | 拆除侧、平（缘）石 | 砖砌侧石，人工装车且外运，运距15km | m | 846.80 | 24 | **20323.2** |  |
| 12 | 铺种百慕大草皮 | 整理绿地，种植土回填，且铺种百慕大草皮 | m2 | 257.52 | 39 | **10043.28** |  |
| 13 | 水泥混凝土 | 20cmC25水泥混凝土路面，含混凝土养护、防滑条 | m2 | 257.52 | 129 | **33220.08** |  |
| 14 | 水泥混凝土 | 混凝土路面模板 | m2 | 254.04 | 63 | **16004.52** |  |
| **五、增山社区** |
| 15 | 拆除基层 | 拆除混凝土基础、荷兰砖面层、砖砌侧石，废渣人工装车且外运，运距15km | m2 | 271.17 | 89 | **24134.13** |  |
| 16 | 拆除侧、平（缘）石 | 砖砌侧石，人工装车且外运，运距15km | m | 906.00 | 24 | **21744** |  |
| 17 | 铺种百慕大草皮 | 整理绿地，种植土回填，且铺种百慕大草皮 | m2 | 259.13 | 39 | **10106.07** |  |
| 18 | 水泥混凝土 | 20cmC25水泥混凝土路面，含混凝土养护、防滑条 | m2 | 30.24 | 129 | **3900.96** |  |
| 19 | 水泥混凝土 | 混凝土路面模板 | m2 | 105.00 | 63 | **6615** |  |
| 20 | 其他措施 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响,并考虑与其他专业工种施工配合,相应编制施工方案(包括为完成本工程需采取的其他所有技术措施),并作出报价,费用包干 | 项 | 1 | 30000 | **30000** |  |
| 21 | **合计（元）：竞包报价** | （大写）人民币 贰拾玖万壹仟柒佰陆拾捌元整 （小写：￥ 291768 元 ） |

竞 包 人： （盖章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日 期： 2021 年 4 月 21 日